Visualiser les données avec QGIS

Session de formation adressée aux participants au Thant Camp 2014, formation assurée par F. Beretta et C.Butez sur une journée

Objectifs

Après une première partie de journée consacrée à l’interrogation des données sur le web, cette deuxième partie consiste à leur visualisation avec un SIG et plus particulièrement le logiciel QGIS

Supports

Beaucoup de tutoriels régulièrement mis à jour existent sur le web, parmi eux celui-ci libre de droit:QGIS V2

Outils

Logiciel GIMP : Outil d'édition et de retouche d'image et est diffusé sous la licence GPLv3 comme un logiciel gratuit et libre. Il en existe des versions pour la plupart des systèmes d'exploitation dont GNU/Linux, OS X, et Microsoft Windows.

Logiciel QGIS : Système d'Information Géographique (SIG) convivial distribué sous licence publique générale GNU. C'est un projet officiel de la fondation Open Source Geospatial (OSGeo). Il est compatible avec Linux, Unix, Mac OS X, Windows et Android et intègre de nombreux formats vecteur, raster, base de données et fonctionnalités.

Données géographiques

Données géographiques Eurostat : Données géographiques de références pour les statistiques européennes. Lors de leur utilisation leur source doit être citée dans la légende de la carte et dans la page d'introduction de la publication, accompagnée de la mention suivante: : FR: © EuroGeographics pour les limites administratives.

Autres ressources

www.gadm.org

www.naturalearthdata.com

Les géocodeurs : Google Map, Google Earth, Geonames…

Les organismes qui fournissent de l'Open Data en téléchargement ou via les web-services : WMS, WFS

Données IGN : Licences spécifiques pour la recherche et l'enseignement

Programme

Installation et découverte du logiciel QGIS

Affichage et préparation des données géographiques

Données géographiques

Eurostat : Système de géoréférencement : ETRS89 = EPSG:4258

Visualisation des couches et de leurs métadonnées

Exploration de la couche NUTS_RG_10M_2010.shp

Sélection des polygones des pays: Couche > Propriétés > Table d'attributs > Select by expression > “STAT_LEVL_” = 0

Création d'une nouvelle couche à partir de la sélection: Couche > Propriétés > Sauvegarder sous > Cocher la case “n'enregistrer que les entités sélectionnées” > Donner un nom à la nouvelle couche > Valider

Afficher la nouvelle couche