Visualiser les données avec QGIS

Session de formation adressée aux participants au Thant Camp 2014, formation assurée par F. Beretta et C.Butez sur une journée

Objectifs

Après une première partie de journée consacrée à l’interrogation des données sur le web, cette deuxième partie consiste à leur visualisation avec un SIG et plus particulièrement le logiciel QGIS

Supports

Beaucoup de tutoriels régulièrement mis à jour existent sur le web, parmi eux celui-ci libre de droit:QGIS V2

Outils

Logiciel GIMP : Outil d'édition et de retouche d'image et est diffusé sous la licence GPLv3 comme un logiciel gratuit et libre. Il en existe des versions pour la plupart des systèmes d'exploitation dont GNU/Linux, OS X, et Microsoft Windows.

Logiciel QGIS : Système d'Information Géographique (SIG) convivial distribué sous licence publique générale GNU. C'est un projet officiel de la fondation Open Source Geospatial (OSGeo). Il est compatible avec Linux, Unix, Mac OS X, Windows et Android et intègre de nombreux formats vecteur, raster, base de données et fonctionnalités.

Données géographiques

Données géographiques Eurostat : Données géographiques de références pour les statistiques européennes. Lors de leur utilisation leur source doit être citée dans la légende de la carte et dans la page d'introduction de la publication, accompagnée de la mention suivante: : FR: © EuroGeographics pour les limites administratives.

Autres ressources

www.gadm.org

www.naturalearthdata.com

Les géocodeurs : Google Map, Google Earth, Geonames…

Les organismes qui fournissent de l'Open Data en téléchargement ou via les web-services : WMS, WFS

Données IGN : Licences spécifiques pour la recherche et l'enseignement

Programme

Installation et découverte du logiciel QGIS

Affichage et préparation des données géographiques

Données géographiques

Affichage des données Eurostat

Système de géoréférencement : ETRS89 = EPSG:4258

Couche > Ajouter une couche vecteur

Visualisation des couches et de leurs métadonnées

Exploration de la couche NUTS_RG_10M_2010.shp

Exploration des différents niveaux administratifs des polygones

Vue > Identifier les entités

Sélection des polygones représentant les frontières des pays

Faire une requête attributaire à partir de la table d'attributs des polygones

Couche > Propriétés > Ouvrir la table d'attributs > Select by expression > “STAT_LEVL_” = 0

Création d'une nouvelle couche à partir de la sélection

Couche > Propriétés > Sauvegarder sous > Cocher la case “n'enregistrer que les entités sélectionnées” > Donner un nom à la nouvelle couche > Valider

Afficher la nouvelle couche

Couche > Ajouter une couche vecteur

Données statistiques

Projection des données au format .csv

Exploration et analyse des données

Jointures attributaires ou spatiales

Outil de requêtes spatiale

Cartographie des données

La symbologie des couches :

Pour gérer la symbologie d'une couche: clic droit sur la couche puis Propriétés > Style

Rappel sur la création des points proportionnels, deux solutions :

Par symbole unique proportionnel

Propriétés > Style > Symbole unique pour définir le style du symbole unique.

Avancé > Champ de proportion pour indiquer le champ de type entier qui définira la proportionnalité des points.

Jouer sur la taille du symbole pour gérer la taille définitive des points.

Par diagramme proportionnel

Propriétés > Diagramme > Afficher les diagrammes.

Dans onglet Taille > Décocher Taille fixe > choisir le champ Attribut > Trouver la valeur maximale > donner une Taille maximale à l'échelle de Surface et une Taille minimale.

Dans Attributs définir le champ contenant les données à représenter de manière proportionnelle.

Dans onglet Position > Emplacement choisir Sur le point pour que le diagramme proportionnel soit centré.

Composeur d'impression

Rappel sur la mise en page d'une carte avec le composeur d'impression

Projet > Nouveau composeur d'impression.

Intégrer tous les éléments indispensables à la carte : Carte-s, légende, titre, orientation, échelle, sources, nom et dates de réalisation.

Exportation de la mise en page : Composeur > Exporter comme image

Il est préférable d'exporter en PNG lorsqu'il s'agit de vecteurs et en JPEG lorsque le projet contient des rasters.